ZİYARET İLKOKULU JENERATÖR YAKITI(MOTORİN)ALIMI TEKNİK ŞARTNAMESİ

1. Jeneratör Yakıtı(Motorin):

•TSE’nin belirlenen özellikleri ihtiva etmelidir.

•Petrol İşleri Genel Müdürlüğünce belirlenmiş evsafta olmalıdır.

•Ülkemizde resmi üretim yapan rafinerilerin malı olmalıdır.

1. Ürünlerin depolama imkanı bulunmadığından istenildiği zaman aktarım işi akaryakıt istasyonunca yapılacaktır.
2. Satıcı teslim ettiği malların TSE standartlarına uygun olmaması durumunda kullanılmamış ise yenisi ile değiştirmeyi, kullanılmış ise kullanımdan dolayı oluşan her türlü zararı karşılamayı garanti edecektir.

Nihat KAYA

 Okul Müdürü